**Návrh na plnenie kritérií**

**Verejný obstarávateľ**

Názov: Základná škola, SNP 1, Humenné

Sídlo: SNP 1, 066 01 Humenné

IČO:37876732

**Názov predmetu zákazky:** Detské ihrisko pri detskom mestečku Sokolej

**Obchodné meno uchádzača:** .....................................................................................................

**Adresa, sídlo uchádzača:** ...........................................................................................................

**Informácie o kontaktnej osobe pre účely zákazky**

Meno a priezvisko osoby: ....................................................................

e-mailová adresa: ....................................................................

telefonický kontakt: ....................................................................

Návrh na plnenie kritérií:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Názov | Charakteristika | Mn. | JC bez DPH | JC s DPH | Celková cena s DPH |
| 1 | Zostava z detských preliezkových a lezeckých prvkov. | 1x preliezková zostava ihriska (1x veža, 1x šmýkačka, 1x strieška v tvare A, prechodový rebrík alebo alternatíva) - zostava pre deti vo veku 3 – 14 rokov. Max. rozmer 6,5 x 7,0 m, bezpečnostná zóna 80 m2, výška najvyššieho prvku max. 3,2 m. Použité materiály: kov, eloxované hliníkové profily, termo-plastové prvky, plastové panely alternatíva drevo. Celokovová reťazová dvojsedadlová hojdačka (bez operadla) osadená do nosníka s výškou do 2,30 m. Možnosť upevnenia reťazovej hojdačky k vežovej zostave ako jej súčasti. | 1 |  |  |  |
| 2 | Lavička s operadlom | Lavička s operadlom maximálna dĺžka 1,22 m. Materiál: oceľ a čínsky dub alebo ekvivalent. | 3 |  |  |  |
| 3 | Odpadkový kôš | Kovový odpadkový kôš závesný bez striešky maximálne 15 l. Povrchová úprava: komaxit. Výška maximálne 390 mm, priemer maximálne 250 mm. | 2 |  |  |  |
| 4 | Informačná tabuľa | Informačná tabuľa o realizácii projektu a informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom (maximálne rozmery 1 tabule 30 x 60 cm). Materiál: oceľ, plast | 2 |  |  |  |
| 5 | Plavený riečny štrk – nákup a doprava | Plavený riečny štrk frakcie 2 – 8 mm bez prachových častíc (m3 štrku prepočítané na rozmery detského ihriska 8x10 m) | 80 m2 |  |  |  |
| 6 | Montáž, práce a doprava (za položky 1 – 4) | Dodávka, montáž, osadenie prvkov. | 1 |  |  |  |

........................................................................

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Ilustračné foto:



Obr. č. 1: Lavička s operadlom



Obr. č. 2: Odpadkový kôš



Obr. č. 3: Informačná tabuľa